**UNITO wastafel wandmodel**

RVS 304 mat zwart

Referentie: **121830BK**

 Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur, 395 x 405 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Afgeronde vorm.

Met kraangat Ø 35 in het midden.

Geleverd zonder afvoerplug. Het is mogelijk om een zwarte (6110BK) of een verchroomde afvoerplug (6110) toe te voegen.

Zonder overloop.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 3,6 kg.

30 jaar garantie.