**Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan**

Sequentiële mengkraan, kit 1/2

Ingebouwd, waterdicht

Referentie: **H96BOX**

Beschrijving voor bestektekst

Waterdichte inbouwdoos voor thermostatische sequentiële douchemengkraan, kit 1/2:

- Kraag met dichtingsring.

- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.

- Bovenaansluiting.

- Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm).

- Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".

- Stopkraan en debietregeling, filter en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

- Thermostatische sequentiële douchemengkraan.

- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaat met referentie: H9631.